临环评批复〔2024〕18号

西安市生态环境局临潼分局

关于西安凤鸣塑业有限责任公司年产5500吨塑料薄膜包装袋、打包带、胶带等建设项目环境影响报告表的批复

西安凤鸣塑业有限责任公司：

你公司《西安凤鸣塑业有限责任公司年产5500吨塑料薄膜包装袋、打包带、胶带等建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2024〕64号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：租用已建成厂房面积1200平，外购聚乙烯经过熔化、吹膜、收卷、印刷、分切、制袋后得到成品塑料薄膜包装袋；聚乙烯经过熔化、吹膜、收卷、分切后得到成品缠绕膜；聚丙烯和PET经过熔融挤出、冷却、加热、拉伸、定型、切割后得到成品缠绕膜；BOPP胶带经过分切后得到成品胶带；聚乙烯经过熔化、吹膜、收卷、分切、制袋后得到成品气泡膜包装袋。建成后年产塑料薄膜包装袋2500吨、打包带1000吨、胶带500吨、缠绕膜1000吨、气泡膜包装袋500吨。项目总投资1200万元，其中环保投资50万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意该项目的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的有机废气应提高收集效率，经集气罩收集后，经两套二级活性炭吸附装置处理后经15m高 DA001、DA002排气筒排放；粉碎粉尘收集后经布袋除尘器处理后经15m高DA003排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥，不得外排。生产废水循环使用定期排放后用于厂区地面洒水抑尘。

（三）优化厂区平面布置，高噪声设备采取相应的基础减振、隔声、柔性连接等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）配套建设规范的危废暂存设施，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般工业固体废物合规处置；生活垃圾分类收集，由环卫部门及时清运。

四、项目应按照重点行业企业环保绩效A级进行建设和运营。项目在建设过程中，你公司应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收，并制定重污染天气应急预案，按要求进行落实。

西安市生态环境局临潼分局

2024年4月30日

|  |
| --- |
| 抄送：西安市生态环境保护综合执法支队临潼大队、信电综合勘察设计研究院有限公司 |